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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
Для заказа автоматической твердотопливной котельной «Термопрогресс»

1. Данные о заказчике
	Ответственное лицо
(ФИО, должность)
	Место для ввода текста.
	Предприятие / организация
	Место для ввода текста.
	Тел/факс, e-mail
	Место для ввода текста.


2. Данные об объекте
	Адрес объекта
	Место для ввода текста.
	Климатические условия
	Минимальная температура – Место для ввода текста.°С.
Сейсмичность Место для ввода текста. баллов

	Вид работ
	Выберите элемент.
	Назначение котельной
	Выберите элемент.
	Срок поставки
	Место для ввода даты.


3. Мощность и необходимая степень резервирования
	Присоединенная нагрузка
	Место для ввода текста. ▢ МВт  (▢ Гкал/час)

	Установленная мощность
	Место для ввода текста. ▢ МВт  (▢ Гкал/час) = Место для ввода текста. кВт

	Категория котельной
	Выберите элемент.


4. Дополнительная информация
	Наличие вспомогательных помещений
	▢ сантехнический узел        ▢ душевая       ▢ гардеробная
▢ комната начальника котельной        ▢ комната приема пищи

	Высота фундамента
	▢ 1,2 м;    ▢ 1,5 м;    ▢ 1,8 м;    Место для ввода текста. м

	Блок учета расходов
	Выберите элемент.




5. Режим работы отопительного контура
	Схема теплоснабжения                                
	▢ двухконтурная;  ▢ одноконтурная (утечек и разбора воды нет)

	Температурный график
	▢ 95/70ºС;     ▢ 110/80ºС;         Другой: Место для ввода текста. ºС

	Сопротивление теплотрассы
	Давление на подаче Место для ввода текста. кгс/см2
Давление в обратке Место для ввода текста. кгс/см2
Требуемый проток в системе теплоснабжения Место для ввода текста. м3/ч



6. Горячее водоснабжение
	Характеристики
контура ГВС
	Место для ввода текста.✓ МВт  (✓ Гкал/час)   ✓ ГВС должно быть летом
Расход воды: средний Место для ввода текста. м3/сут
Расход воды: пиковый Место для ввода текста. м3/ч
▢ 2-трубная схема (горячую воду разбирают из системы отопления)
▢ 4-трубная схема (оборудование ГВС находится в котельной)



7. Узел подпитки и хим. Водоподготовки (ХВП)
	Давление в водопроводе (подпитка)
	Место для ввода текста. кгс/см2

	Качество воды

Вышлите протокол анализа!
	Выберите элемент.

	Производительность ХВП
	Пиковый разбор воды Место для ввода текста. м3/ч
Средний разбор воды Место для ввода текста. м3/сут

	Требуется запас
подготовленной воды
	Пластиковый бак объемом:  ▢ 1 м3,    ▢ 2 м3,    ▢ 5 м3,    ▢ 10 м3
Для установки бака может потребоваться дополнительный модуль!

	Управление подпиткой
	▢ Автоматическое       ▢ По команде       ▢ Ручное механическое



8. Характеристики топлива
	Основной вид топлива и его характеристики

Вышлите протокол анализа!
	▢ Каменный уголь марки Место для ввода текста.
▢ Бурый уголь Место для ввода текста.Б
Разрез / шахта Место для ввода текста.
Фракция 6–50 мм (ОМС), содержание штыба/пыли не более 15%
Низшая теплота сгорания Место для ввода текста. ▢ кДж/кг (▢ ккал/кг)
Зольность Место для ввода текста. %
▢ Пеллеты древесные

	Способ загрузки топлива
в бункеры котельной
	Выберите элемент.



9. Шлакозолоудаление
	Золоудаление
	Выберите элемент.


10. Данные о заказчике
	Индивидуальные (по числу
котлов) дымовые трубы
	Высотой ▢ 12 м     ▢ 15 м     ▢ 18 м с отдельно стоящей мачтой
▢ высотой 6 м (10 м от земли) с крышными фермами/согласно расчету



Примечания: Место для ввода текста.
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